1. Фонд оценочных средств по дисциплине «Механизация и автоматизация животноводства» для направления подготовки: 36.03.02 «Зоотехния»
1.1. Спецификация фонда оценочных средств по дисциплине «Механизация и автоматизация животноводства» для направления подготовки: 36.03.02 «Зоотехния»

 Цель создания оценочного средства. Обоснование подхода к его созданию 
Установить уровень сформированности компетенций обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), изучающих дисциплину «Механизация и автоматизация животноводства».
Вид теста: критериально-ориентированный,  на бумажном носителе.
 Документы, определяющие содержание оценочного средства
Содержание теста определяется требованиями к результатам освоения программы бакалавриата, указанными в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 21.03.2016 г. №250 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата)», в части формируемых в результате изучения дисциплины «Механизация и автоматизация животноводства» профессиональных компетенций.

Основные учебники и учебные пособия, которые могут быть использованы при подготовке к оцениванию

1. Основная учебная литература, необходимая для подготовки
1.	Механизация животноводства: учеб. пособие для студ. вузов / В. Р. Алешкин; под ред. В.Р. Алешкина. - М.: Агропромиздат, 1985. – 336 с. – 96 экз.
2.	Хазанов, Е.Е. Технология и механизация молочного животноводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Е. Хазанов, В.В. Гордеев, В.Е. Хазанов. - Электрон. дан. - СПб.: Лань, 2016. - 383 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71770  - Загл. с экрана.
3.	Фролов, В.Ю. Комплексная механизация свиноводства и птицеводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ю. Фролов, В.П. Коваленко, Д.П. Сысоев. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2016. - 184 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71738  - Загл. с экрана.
4.	Патрин, П.А. Машины и оборудование в животноводстве. Механизация и автоматизация животноводства [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.А. Патрин, А.Ф. Кондратов. - Электрон. дан. - Новосибирск: НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет), 2013. - 120 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44522   - Загл. с экрана.
5.	 Передня, В.И. Технические средства для приготовления и раздачи кормов на фермах крупного рогатого скота. [Электронный ресурс] / В.И. Передня, А.В. Китун. - Электрон. дан. - Минск, 2014. - 139 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90564 — Загл. с экрана. 

2. Дополнительная учебная литература, необходимая для подготовки
1.	Механизация, электрификация и автоматизация животноводства / Л. П. Карташов, Чугунов А.И.,Аверкиев А.А. - 3-е изд., перераб.и доп. - М.: Колос, 1997. – 368 с. – 76 экз.
2.	Механизация в животноводстве: учеб.пособие для вузов / П. М. Рощин. - М.: Агропромиздат, 1988. – 287 с. – 51 экз.
3.	Механизация ветеринарно-санитарных работ / П. М. Рощин. - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1990. – 224 с. – 47 экз.
4.	Механизация и электрификация животноводства: учебник для вузов / Карташов Л.П., Аверкиев А.А., Чугунов А.И. и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Агропромиздат, 1987. – 480 с. – 28 экз.
5.	Механизация технологических процессов: учеб. пособие для вузов / Белянчиков Н.Н., Белехов И.П., Кожевников Г.Н. и др. - М.: Агропромиздат, 1989. – 400 с. – 49 экз.
6.	Механизация приготовления и хранения кормов: учеб. пособие для вузов / А. И. Завражнов, Д. И. Николаев. - М.: Агропромиздат, 1990. – 336 с. – 50 экз.
7.	Практикум по механизации животноводческих ферм / Б. И. Вагин, В. М. Побединский. - Л.: Колос, Ленингр.отд-ние, 1983. – 239 с. – 58 экз.
8.	Механизация приготовления кормов: Справочник / В. И. Сыроватка, Демин А.В.,Джалилов А.Х.; Под общ. В.И.Сыроватка. - М.: Агропромиздат, 1985. – 368 с. – 17 экз.
9.	Механизация животноводства: учеб. пособие для вузов / В. Р. Алешкин, П. М. Рощин. - М.: Колос, 1993. – 319 с. – 16 экз.
10.	Механизация и электрификация сельскохозяйственного производства: учеб. пособие для вузов / Тарасенко А.П., Солнцев В.Н., Гребнев В.П. и др.; под ред. А.П.Тарасенко. - М.: КолосС, 2004. – 552 с. – 95 экз.
11.	Механизация и электрификация с.-х. производства: Учебник для вузов / Под ред. В.М.Баутина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Колос, 2000. – 536 с. – 36 экз.
12.	Справочник по механизации животноводческих ферм и комплексов / М. И. Мжельский, А. И. Смирнов. - М.: Колос, 1984. – 336 с. – 13 экз.
13.	Автоматизация технологических процессов /Бородин И.Ф., Судник Ю.А. - М: «КолосС» 2003. – 229 с. – 173 экз.

3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
1.	Агрегат кормовой многофункциональный АКМ-9: Методические указания к ЛПЗ / Кувшинов В.В., Крупин А. В. Иваново.: ИГСХА, 2010. – 42 с. – 100 экз.
2.	Механизация приготовления и раздачи кормов: Методические указания к ЛПЗ / Кувшинов В.В., Крупин А. В., Сафронова О. В.Иваново.: ИГСХА, 2011. – 56 с. – 81 экз.
3.	Машины и оборудование для уборки и удаления навоза: Методические указания к ЛПЗ / Кувшинов В.В., Крупин А. В., Сафронова О. В.Иваново.: ИГСХА, 2013. – 27 с. – 50 экз.
4.	Механизация, электрификация и автоматизация животноводства. Раздел: Электрификация: Методические указания к лабораторным работам / Кувшинов С. С.., Сизов А. П. Иваново.: ИГСХА, 2013. – 20 с. – 50 экз.

4. Перечень компетенций и требований к уровню подготовки обучающихся, проверяемых в ходе оценивания (дескрипторы)

Таблица 1 – Кодификатор элементов оценивания оценочного средства 
по дисциплине «Механизация и автоматизация животноводства»

Шифр и наименование компетенции	Дескрипторы компетенции 	
ОПК-7 Способность применять современные средства автоматизации и механизации в животноводстве	Знает	З-1. Назначение, технологический процесс и регулировки средств механизации и автоматизации животноводства.	
	Умеет*	У-1. Применять основы технологического проектирования комплексной механизации животноводческих предприятий.	
	
Владеет**	В-1. Начальным опытом практической работы со средствами механизации и автоматизации технологических процессов в животноводстве.	
*формируется во время подготовки курсовой работы
**формируется во время учебной практики.

5. Оценочные средства по дисциплине «Механизация и автоматизация животноводства» для направления подготовки: 36.03.02 «Зоотехния»
5.1 Тестовые задания 

1 вариант
1. По основному производственному направлению фермы могут быть (укажите 2 верных ответа на этот вопрос):
1.	откормочными;
2.	племенными;
3.	товарными.
2. Репродукторные фермы занимаются:
1.	производством товарной продукции;
2.	выведением новых пород животных;
3.	размножением и выращиванием молодняка для поставки на товарные фермы.
3. При планировке и застройке фермы следует:
1.	исключить возможность блокировки производственных помещений с вспомогательными и бытовыми;
2.	максимально укрупнять и блокировать здания, располагая бытовые помещения для персонала в блоке с производственными;
3.	избегать укрупнения зданий для снижения стоимости строительства.
4. При беспривязном содержании КРС для поения животных используют:
1.	напольные желоба с проточной водой;
2.	индивидуальные поилки;
3.	групповые поилки.
5. Методов содержания два: 
1.	привязный и беспривязный;
2.	выгульный и безвыгульный;
3.	подстилочный и бесподстилочный.
6. Грубые корма это: 
1.	трава, силос, сенаж, корнеклубнеплоды
2.	соль, мел, кормовые фосфаты кальция и натрия;
3.	сено, солома.
7. Многокомпонентные полнорационные кормовые смеси позволяют:
1.	наиболее тщательно сбалансировать рацион кормления животных;
2.	обеспечить снижение массы тела животного до оптимальной;
3.	снизить резистентность организма животных, особенно у молодняка.
8. Премиксы это:
1.	комбикорма премиум-класса;
2.	сложная смесь белков, углеводов и минеральных веществ;
3.	сложная смесь минеральных элементов и биологически активных веществ (гормонов, витаминов, ферментов и т.д.). 
9. Химические способы подготовки кормов к скармливанию:
1.	силосование, заквашивание;
2.	щелочная, кислотная обработка;
3.	мойка, варка или запаривание, экструдирование.
10. Самое эффективное использование кормов наблюдается при:
1.	раздельном скармливании кормов;
2.	систематическом (ежемесячном) изменении рациона кормления;
3.	кормлении полнорационной сбалансированной кормосмесью.
11. Машинное доение это:
1.	технологический процесс доильной установки;
2.	процесс извлечения молока из вымени коровы через соски;
3.	процесс извлечения молока из вымени коровы через соски при помощи вакуума.
12. К стационарным доильным установкам для доения коров в стойлах коровников относится:
1.	АДМ-8;
2.	УДА-16А «Ёлочка»;
3.	УДС-3,0Б.
13. Учёт молока осуществляется:
1.	при помощи измерительного инструмента (линейного литромера);
2.	при помощи счётчиков-расходомеров или взвешиванием;
3.	при помощи бесконтактного гравитационного прибора учёта.
14. Нагрев молока до температуры 76 ± 2°С с выдержкой в течение 20 секунд это:
1.	ультрапастеризация;
2.	кратковременная пастеризация;
3.	сверхдлительная пастеризация.
15. Какие понятия не являются факторами микроклимата:
1.	скорость движения и химический состав воздуха;
2.	уровень шума, освещение;
3.	высота бортика и ширина кормового стола.
16. Степень измельчения фуражного зерна в дробилке ДБ-5 регулируется:
1.	автоматическим пневмогидравлическим регулятором в пределах 48…96 кПа;
2.	использованием сменных решёт с отверстиями различного диаметра;
3.	при помощи барабанного дозатора с дистанционным управлением.
17. Укажите правильную последовательность операций при работе оборудования цеха комбикормов ОЦК-4:
1.	приём, очистка и накопление сырья;
2.	смешивание;
3.	измельчение;
4.	весовое дозирование.
18. Регулировка нормы выдачи корма на прицепном кормораздатчике КТУ-10 осуществляется двумя способами (укажите 2 верных ответа на данный вопрос):
1.	изменением скорости движения цепочно-планчатых конвейеров;
2.	изменением скорости движения трактора;
3.	изменением частоты вращения разбрасывающего диска.
19. Танк-охладитель молока ТОМ-2А обеспечивает:
1.	охлаждение молока до температуры –2…0 0С;
2.	охлаждение молока до температуры 15…18 0С;
3.	охлаждение молока до температуры 4…6 0С.
20. Полнорационные комбикорма:
1.	полностью обеспечивают потребность животных и птицы в белках, жирах и углеводах, но требуют дополнительной нормированной добавки минеральных кормов и БАВ;
2.	используют наряду с объемистыми - сочными и грубыми - кормами для балансировки рациона по питательным веществам.
3.	полностью обеспечивают животных необходимыми веществами в нужном количестве и не требуют введения других кормов.

2 вариант
1. Племенные фермы занимаются (укажите неверный ответ):
1.	совершенствованием существующих пород животных;
2.	исследованиями в области межвидового скрещивания и генной инженерии;
3.	выведением новых пород животных. 
2. Откормочные и молочные фермы занимаются:
1.	выведением новых пород животных;
2.	производством соответствующего вида продукции (мяса, молока);
3.	размножением и выращиванием племенного молодняка.
3. На животноводческих фермах и комплексах в местах въезда и выезда размещают 
1.	фильтрационные пункты с постами досмотра;
2.	контрольно-пропускные пункты с охраной;
3.	санитарно-пропускные пункты с дезбарьерами.
4. Если секция коровника имеет свободный выход на выгульную площадку или кормовыгульный двор, то этот вариант беспривязного способа содержания называется:
1.	освободительным;
2.	площадным или дворовым;
3.	свободновыгульным.
5. В качестве подстилки чаще используют:
1.	шлак и керамзит;
2.	соломенную резку и опилки;
3.	сено и ветошь.
6. Сочные корма это:
1.	трава, силос, сенаж, корнеклубнеплоды
2.	соль, мел, кормовые фосфаты кальция и натрия;
3.	сено, солома.
7. При оптимальном соотношении компонентов рациона в кормосмеси:
1.	повышается выход навоза;
2.	увеличивается продолжительность периода лактации дойных коров до 350…365 дней;
3.	повышается продуктивность животного.
8. Чтобы не разрушить витамины, БМВД и премиксы при подготовке к скармливанию нельзя нагревать:
1.	ниже 40°С;
2.	выше 150°С;
3.	выше 80°С.
9. биологические способы подготовки кормов к скармливанию:
1.	мойка, варка или запаривание, экструдирование
2.	щелочная, кислотная обработка;
3.	силосование, заквашивание.
10. концентраты для КРС должны быть:
1.	менее 1 мм;
2.	1…1,8 мм;
3.	3…5 мм.
11. Какая из перечисленных операций технологии машинного доения коров выполняется вручную: 
1.	создание вакуума в воздушной системе доильной установки; 
2.	подготовка вымени коровы к доению;
3.	доение и транспортировка молока в накопительную емкость.
12. Содержание жира в свежевыдоенном молоке составляет:
1.	3…5%;
2.	не более 3,2%;
3.	2,5%.
13. Очистка молока осуществляется:
1.	в цилиндро-конических отстойниках-осветлителях;
2.	на магистральных тканевых фильтрах или на центробежных молокоочистителях;
3.	в очистных ваннах с перемешивающим устройством.
14. Сепарирование это процесс:
1.	разделения молока на сливки и обрат (обезжиренное молоко);
2.	отделения молочного белка от лактозы;
3.	доведения молока до определённой кислотности.
15. Полужидкий навоз имеет влажность:
1.	60…75%;
2.	81…87%;
3.	95…98%.
16. Укажите правильную последовательность операций при работе измельчителя-камнеуловителя-мойки корнеклубнеплодов ИКМ-5:
1.	ополаскивание;
2.	отделение камней;
3.	измельчение;
4.	мойка.
17. Измельчитель рулонов и тюков ИРТ-165 предназначен для:
1.	измельчения сена и соломы;
2.	измельчения бахчевых культур и корнеклубнеплодов;
3.	измельчения соли и мела.
18. Раздатчик-смеситель прицепной РСП-10 обеспечивает перемешивание кормов в бункере при помощи:
1.	четырёхрычажного зубчато-реечного механизма с тросовым регулятором;
2.	трёх винтовых конвейеров (шнеков) с разносторонней навивкой;
3.	двух цепочно-планчатых конвейеров с противоположным направлением движения планок.
19. Сушка зелёной массы трав, при приготовлении витаминно-травяной муки в агрегате АВМ-0,65, происходит в:
1.	на движущемся полотне сетчатого конвейера;
2.	вращающемся сушильном барабане;
3.	в вакуумированной термобарокамере.
20. В дольном зале устанавливается:
1.	ДАС-2В (доильный агрегат стационарный);
2.	АД-100Б (агрегат доильный);
3.	УДА-16А «Ёлочка» (установка доильная автоматизированная).

3 вариант
1. Товарные фермы занимаются (укажите неверный ответ):
1.	производством животноводческой продукции в виде сырья для промышленности;
2.	реализацией товаров народного потребления;
3.	производством животноводческой продукции в виде продуктов питания. 
2. Особенностью молочных ферм является то, что они:
1.	занимают большую площадь;
2.	являются и репродукторными, так как продуктом их производства являются, кроме молока, еще и телята;
3.	используют для кормления животных многокомпонентные полнорационные кормосмеси.
3. Для КРС применяют следующие системы содержания (укажите неверный ответ): 
1.	пастбищная и беспастбищная;
2.	привязная и беспривязная;
3.	стойлово-пастбищная и стойлово-выгульная.
4. При привязном содержании доение коров осуществляется:
1.	в передвижных доильных боксах;
2.	в стойлах коровника;
3.	в доильных залах.
5. В свиноводстве применяют системы содержания животных:
1.	пастбищную и беспастбищную;
2.	выгульную и безвыгульную;
3.	привязную и бепривязную.
6. К минеральным кормам относятся:
1.	трава, силос, сенаж, корнеклубнеплоды
2.	соль, мел, кормовые фосфаты кальция и натрия;
3.	сено, солома.
7. Наиболее рационально фуражное зерно используется в виде:
1.	обжаренных в масле цельных зёрен;
2.	зернового размола с размером частиц 1…2 мм;
3.	комбикормов.
8. ЗЦМ это:
1.	заменитель цельного молока;
2.	загрузчик центробежный модернизированный;
3.	комбикорм для звероводческих предприятий.
9. Измельчением называется:
1.	процесс конгломерации кормовых материалов;
2.	процесс разделения твердого тела на части механическим путем;
3.	процесс разделения кормов на порции заданного объёма.
10. Длина резки стебельчатых кормов для КРС должна составлять:
1.	30…50 мм;
2.	менее 10 мм;
3.	не менее 100 мм.
11. Подготовительные операции на вымени должны быть закончены в течение:
1.	получаса;
2.	пяти минут;
3.	одной минуты. 
12. Первичной обработка молока включает следующие технологические операции: 
1.	фильтрование, охлаждение, хранение, учет;
2.	очистка, пастеризация, фасование;
3.	сепарирование, нормализация, упаковка. 
13. Для охлаждения молока применяют установки, в которых в качестве охлаждающего агента используется:
1.	этиленгликоль;
2.	пенополиуретан;
3.	искусственно охлажденная вода или вода артезианских скважин.
14. Лучшими источниками водоснабжения животноводческих ферм и комплексов являются 
1.	неглубокие водоёмы с проточной водой;
2.	глубокозалегающие межпластовые воды;
3.	искусственные водоёмы (пруды) глубиной не более 2 м.
15. При привязном содержании КРС для уборки навоза применяются:
1.	скреперные установки возвратно-поступательного движения;
2.	скребковые навозоуборочные конвейеры кругового движения;
3.	антигравитационные установки вращательного движения.
16. Измельчитель Волгарь-5 предназначен для (укажите 2 верных ответа на этот вопрос):
1.	измельчения грубых и сочных стебельчатых кормов;
2.	измельчения фуражного зерна;
3.	измельчения корнеклубнеплодов.
17. Электрифицированный кормораздатчик-смеситель КС-1,5:
1.	обеспечивает приготовление и раздачу влажных кормосмесей для свиней, является самоходным и при раздаче передвигается по рельсовому пути;
2.	обеспечивает приготовление и раздачу сухих кормосмесей для птицы, является прицепным и при раздаче передвигается при помощи трактора;
3.	обеспечивает приготовление и раздачу полувлажных кормосмесей для плотоядных зверей, является стационарным и обеспечивает раздачу скребковым транспортёром.
18. Рабочим органом транспортёра скребкового навозоуборочного ТСН-160 является:
1.	цепь со скребками;
2.	стальной трос с плоским телескопическим скребком;
3.	резинотканевая лента.
19. Приточно-вытяжная установка ПВУ-6 обеспечивает:
1.	приток и охлаждение воды для пластинчатых охладителей молока;
2.	вентиляцию животноводческих помещений с подогревом приточного воздуха или без него ;
3.	приток свежей воды к уровневым поилкам и вытяжку излишней воды из обратного водоотвода.
20. Кормораздатчики, агрегатируемые трактором называются:
1.	мобильными;
2.	ведомыми;
3.	пассивными.

4 вариант
1. Товарные фермы могут быть (укажите неверный ответ):
1.	технические и гуманитарные;
2.	с законченным производственным циклом;
3.	откормочные и молочные.
2. Земельный участок для строительства фермы или комплекса должен быть:
1.	разбит не менее чем на 8 секторов с различными углами уклона;
2.	ровным или с небольшим ( 3…50 ) уклоном для обеспечения стока дождевых и талых вод;
3.	расположен в непосредственной близости от водоёма и иметь уклон в его сторону не менее 60.
3. При привязном содержании КРС размещают:
1.	в групповых станках на автоматической привязи;
2.	в групповых боксах на привязи;
3.	в индивидуальных стойлах на привязи.
4. При беспривязном содержании доение коров осуществляется:
1.	в передвижных доильных боксах;
2.	в стойлах коровника;
3.	в доильных залах.
5. На больших комплексах промышленного типа содержание всех групп свиней:
1.	выгульное;
2.	привязное;
3.	безвыгульное.
6. Все корма растительного происхождения для увеличения продолжительности хранения:
1.	размещают в сухом и прохладном месте;
2.	подогревают, увлажняют и укрывают;
3.	консервируют.
7. Комбикорма-концентраты:
1.	полностью обеспечивают потребность животных и птицы в белках, жирах и углеводах, но требуют дополнительной нормированной добавки минеральных кормов и БАВ;
2.	используют наряду с объемистыми - сочными и грубыми - кормами для балансировки рациона по питательным веществам;
3.	полностью обеспечивают животных необходимыми веществами в нужном количестве и не требуют введения других кормов.
8. Механические способы подготовки кормов к скармливанию:
1.	хранение, транспортировка, раздача;
2.	мойка, варка или запаривание, экструдирование;
3.	измельчение, дозирование, смешивание.
9. Дозирование это:
1.	процесс разделения кормов на порции;
2.	процесс распределения кормов по кормовому столу (кормушкам);
3.	процесс отмеривания заданного количества материала с требуемой точностью.
10. Содержание минеральной примеси (частиц грунта) в вымытых корнеклубнеплодах:
1.	не допускается;
2.	допускается 2…3%;
3.	допускается 5…10%.
11. Укажите правильную последовательность действий при подготовке вымени к доению:
1.	сдаивание первых струек молока для удаления бактериальной пробки;
2.	вытирание и массаж;
3.	подмыв.
12. Свежевыдоенное молоко охлаждают с целью:
1.	повышения вкусовых качеств;
2.	увеличения продолжительности бактерицидной фазы;
3.	снижения объёмной массы.
13. С целью уничтожения находящихся в молоке бактерий его подвергают:
1.	полимеризации;
2.	глубокой заморозке;
3.	пастеризации.
14. Насосную станцию размещают:
1.	на максимальном удалении от источника водоснабжения;
2.	за пределами санитарно-защитной зоны населённого пункта;
3.	около источника водоснабжения.
15. Биотермическому обеззараживанию подвергается навоз с влажностью:
1.	не более 75%;
2.	не менее 85%;
3.	от 95 до 98%.
16. Для получения гранул различного диаметра на оборудовании ОГМ-0,8 необходимо использовать:
1.	сменные матрицы с отверстиями различного диаметра;
2.	пуансоны переменного диаметра;
3.	пневмомеханический регулятор диаметра каналов прессования.
17. Агрегат АВМ-0,65 предназначен для (укажите 2 верных ответа на данный вопрос):
1.	сушки трав и приготовления витаминно-травяной муки;
2.	сушки зерна;
3.	измельчения трав и уплотнения силосуемой массы.
18. Доильные станки конвейерно-кольцевой установки типа «Карусель» размещаются на:
1.	неподвижной кольцевой ступенчатой поверхности;
2.	вращающейся кольцевой платформе;
3.	возвратно-поступательно движущемся планчато-кольцевом конвейере.
19. Применение смесителя-кормораздатчика не обуславливает:
1.	повышения продуктивности животных;
2.	снижения затрат труда на производство продукции;
3.	достижения оптимальных параметров микроклимата в животноводческом помещении.
20. Навозохранилища не бывают:
1.	открытыми и закрытыми;
2.	наземными и заглубленными;
3.	подводными и надводными.